	ADE-Wandwaage – Serie TerrexL+STAN07 (mit Eichzulassung)

Platz sparende Wandwaage mit Anschlagleiste, 
mit klappbarem Wägetisch für Wägungen zur Wareneingangskontrolle,
platzsparend mit nur 125 mm Tiefe bei hochgeklapptem Wägetisch,
mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen,

klappbarer Wägetisch mit Anschlagleiste aus Edelstahl,
Lastrahmen aus Edelstahl,
Wandkonsole verzinkt,
inkl. Verkleidung der Wandkonsole,
Aluminium-Wägezelle IP65,

funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel, verbunden mit Digitalanzeige im 
	Edelstahlgehäuse (IP65), 
großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm,
Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- 
und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,
zwei programmierbare Funktionstasten,
jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und 
Check-Weighing im Zählbereich,
RS232-Schnittstelle,
Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz).


	Abmessungen:
	Größte Breite: 550 mm
	Größte Tiefe bei heruntergeklapptem Tisch: 529 mm
	Klapptisch: 550 x 458 mm
	Eigengewicht: 30 kg

	Voraussetzung ist die Tragfähigkeit der Wand!



2385-60	Modell TerrexL-60+STAN07
	Höchstlast: 60 kg
	Ziffernschritt: 20 g
	Preis .........................................................................................................	€

2385-150	Modell TerrexL-150+STAN07
	Höchstlast: 150 kg
	Ziffernschritt: 50 g
	Preis .........................................................................................................	€


	zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………………………… netto	€

	Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung 
	nicht möglich!


	Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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