**ADE-Wandwaage – Serie TerrexN-Niro-IP+STAN07 (eichfähig)**

Ideale Waage für Wägungen zur Wareneingangskontrolle,

Gehäuse und klappbarer Wägetisch aus rostfreiem Edelstahl – IP67,

Lastrahmen und Wandkonsole aus Edelstahl,

Edelstahl-Wägezelle – IP68.

Funktionsgeprüft mit 3 m-Anschlusskabel.

Komplett montiert mit robuster Digitalanzeige im Edelstahlgehäuse – IP65,

großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest-

und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,

zwei programmierbare Funktionstasten,

jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und

Check-Weighing im Zählbereich,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb,

inkl. Wandhalterung.

Optional gegen Mehrpreis:

Fleischgalgen

**Abmessungen:**

Größte Breite 545 mm

Größte Tiefe bei heruntergeklapptem Tisch 580 mm

Klapptisch 545 x 450 mm

Hakenhöhe bei normaler Aufhängung

(Klapptisch - Höhe 705 mm) 1365 mm

Eigengewicht 78 kg

2384-150 **Modell TerrexN-Niro-150-IP+STAN07**

Höchstlast: 150kg

Ziffernschritt: 50g

Preis.................................................................................... €

zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………. netto €

Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung

nicht möglich!

Optional:

2365 Fleischgalgen, Höhe: 660mm, zum Preis von …………… €

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.