**ADE-Wandwaage – Serie TerrexN-Niro-IP+STAN07 (eichfähig)**

 Ideale Waage für Wägungen zur Wareneingangskontrolle,

 Gehäuse und klappbarer Wägetisch aus rostfreiem Edelstahl – IP67,

 Lastrahmen und Wandkonsole aus Edelstahl,

 Edelstahl-Wägezelle – IP68.

 Funktionsgeprüft mit 3 m-Anschlusskabel.

Komplett montiert mit robuster Digitalanzeige im Edelstahlgehäuse – IP65,

großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest-

und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,

zwei programmierbare Funktionstasten,

jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und

Check-Weighing im Zählbereich,

RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb,

 inkl. Wandhalterung.

 Optional gegen Mehrpreis:

 Fleischgalgen

 **Abmessungen:**

 Größte Breite 545 mm

 Größte Tiefe bei heruntergeklapptem Tisch 580 mm

 Klapptisch 545 x 450 mm

 Hakenhöhe bei normaler Aufhängung

 (Klapptisch - Höhe 705 mm) 1365 mm

 Eigengewicht 78 kg

2384-150 **Modell TerrexN-Niro-150-IP+STAN07**

 Höchstlast: 150kg

 Ziffernschritt: 50g

 Preis.................................................................................... €

 zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………. netto €

 Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung

 nicht möglich!

Optional:

2365 Fleischgalgen, Höhe: 660mm, zum Preis von …………… €

 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.