Elektronische Plattformwaage – Serie EHR7

Für nicht eichpflichtige Kontrollwiegungen,
Wiegen, Tarieren, Zählen,
auch ideal als Paketwaage geeignet.

Komplett montierte Wägebrücke mit kombiniertem Edelstahl- / Kunststoffgehäuse,
mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm,
Anschluss zwischen Wiegefläche und Anzeigegerät über Kupplungsstecker,
Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl,
höhenverstellbare Nivellierfüße,
abwischbare Folientastatur,
Wandhalterung für das Anzeigegerät,
Unterwerk mit Streben in Schweißstruktur.

Abschaltautomatik,
RS232-Schnittstelle,
Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).




2878-40	Modell EHR7-40: 
Plattformgröße: 500 x 400 mm
Höchstlast: 40 kg
Ziffernschritt: 10 g
Höhe der Wiegefläche: 22 mm / Gesamthöhe: 50 mm
Eigengewicht: 8,4 kg
zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2878-60	Modell EHR7-60: 
Plattformgröße: 500 x 400 mm
Höchstlast: 60 kg
Ziffernschritt: 20 g
Höhe der Wiegefläche: 22 mm / Gesamthöhe: 50 mm
Eigengewicht: 8,4 kg
zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2878-150	Modell EHR7-150: 
Plattformgröße: 500 x 400 mm
Höchstlast: 150 kg
Ziffernschritt: 50 g
Höhe der Wiegefläche: 22 mm / Gesamthöhe: 50 mm
Eigengewicht: 8,4 kg
zum Preis von ………………………………………………………….	 €


Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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