**Elektronische Plattformwaage Serie EHRx**

Für nicht eichpflichtige Kontrollwiegungen,

auch ideal als Paketwaage geeignet.

Komplett montierte Wägebrücke mit kombiniertem Edelstahl- / Kunststoffgehäuse,

mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 17mm,

abwischbare Folientastatur,

Wandhalterung für das Anzeigegerät,

Wiegefläche Edelstahl rostfrei,

 Unterwerk mit Streben in Schweißstruktur.

Wiegen, Tarieren, Zählfunkltion,

Abschaltautomatik,

RS232-Schnittstelle,

Netz- und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).

2878-xxx **Modell EHR7 – Plattformgröße 500x400x22/50mm**

 Eigengewicht: 7,5kg

2878-40 Höchstlast: 40kg, Ziffernschritt: 10g………………. €

 2878-60 Höchstlast: 60kg, Ziffernschritt: 20g………………. €

 2878-150 Höchstlast: 150kg, Ziffernschritt: 50g……..………. €

 2878-300 Höchstlast: 300kg, Ziffernschritt: 100g……………. €

2873-xxx **Modell EHR4 – Plattformgröße 900x550x30/75mm**

 Eigengewicht: 19kg

 2873-150 Höchstlast: 150kg, Ziffernschritt: 50g………………. €

 Jeweils zzgl. MwSt.