


ADE-Plattformwaagen mit Digitalanzeige – Serie VSL-Niro+STAN07
(mit Eichzulassung)

Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl,
Untergestell aus Edelstahl,
Edelstahlwägezelle IP65,
inkl. Überlastsicherung,
höhenverstellbare Nivellierfüße.

Komplett montiert mit robuster Digitalanzeige im Edelstahlgehäuse – IP65,
großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm,
Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- 
und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,
zwei programmierbare Funktionstasten,
jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und 
Check-Weighing im Zählbereich,
RS232-Schnittstelle,
Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz),
inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät zur Tischaufstellung und Wandmontage.
.
	Optional gegen Mehrpreis: 
	Lithium-Ionen-Akku.


1230-xxx	VSL-Niro1+STAN07 – Plattformgröße 300 x 240 x 110 mm
		1230-15	Höchstlast: 15 kg, Ziffernschritt geeicht 5 g / ungeeicht 1 g ……..	€
		

1231-xxx	VSL-Niro3+STAN07 – Plattformgröße  500 x 400 x 150 mm
		1231-30 	Höchstlast: 30 kg, Ziffernschritt geeicht 10 g / ungeeicht 1 g .......	€
		1231-60 	Höchstlast: 60 kg, Ziffernschritt geeicht 20 g / ungeeicht 2 g .......	€
		1231-150 	Höchstlast: 150 kg, Ziffernschritt geeicht 50 g / ungeeicht 5 g .....	€



	In geeichter Ausführung zzgl. Eichkosten in Höhe von netto ……………………..	€ 


	Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung 
	nicht möglich!

	zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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