**Elektronische Plattformwaage – Serie EHR1**

Für nicht eichpflichtige Kontrollwiegungen,

auch ideal als Paketwaage geeignet.

Komplett montierte Wägebrücke mit kombiniertem Edelstahl- / Kunststoffgehäuse,

mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 17mm,

abwischbare Folientastatur,

Wandhalterung für das Anzeigegerät,

Wiegefläche Edelstahl rostfrei,

Unterwerk mit Profilblech und seitlichen Kunststoffschienen.

Wiegen, Tarieren, Zählfunkltion,

Abschaltautomatik,

RS232-Schnittstelle,

Netz- und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).

2870-xxx **Modell EHR-1 – Plattformgröße 370x300x25/40mm**

2870-40 Höchstlast: 40kg, Ziffernschritt: 10g………………. €

2870-60 Höchstlast: 60kg, Ziffernschritt: 20g………………. €

2870-150 Höchstlast: 150kg, Ziffernschritt: 50g………………. €

Jeweils zzgl. MwSt.