


Elektronische Plattformwaage – Serie EHR1

Für nicht eichpflichtige Kontrollwiegungen,
Wiegen, Tarieren, Zählen,
auch ideal als Paketwaage geeignet.

Komplett montierte Wägebrücke mit kombiniertem Edelstahl- / Kunststoffgehäuse,
mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm,
direkter Anschluss zwischen Wiegefläche und Anzeigegerät über Spiralkabel,
Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl,
abwischbare Folientastatur,
Wandhalterung für das Anzeigegerät,
Unterwerk mit Profilblech und seitlichen Kunststoffschienen.

Abschaltautomatik,
RS232-Schnittstelle,
Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).



2870-40	Modell EHR1-40: 
Plattformgröße: 370 x 300 mm
Höchstlast: 40 kg
Ziffernschritt: 10 g
Höhe der Wiegefläche: 25 mm / Gesamthöhe: 40 mm
Eigengewicht: 3,7 kg
zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2870-60	Modell EHR1-60: 
Plattformgröße: 370 x 300 mm
Höchstlast: 60 kg
Ziffernschritt: 20 g
Höhe der Wiegefläche: 25 mm / Gesamthöhe: 40 mm
Eigengewicht: 3,7 kg
zum Preis von ………………………………………………………….	 €

2870-150	Modell EHR1-150: 
Plattformgröße: 370 x 300 mm
Höchstlast: 150 kg
Ziffernschritt: 50 g
Höhe der Wiegefläche: 25 mm / Gesamthöhe: 40 mm
Eigengewicht: 3,7 kg
zum Preis von ………………………………………………………….	 €


Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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