**Mechanische Rundkopf-Bockwaagen – Serie R (geeicht)**

 Mechanische Bockwaage,

 großer Waagenkopf

 deutlich ablesbare Gewichtsanzeige,

 mehrmaliger Zeigerumlauf bis zur Höchstlast,

 Gehäuse und Waagenkopf lackiert,

 Wiegefläche schlagfest lackiert,

 manuelle Nullstellung.

 **Abmessungen:**

Breite: 600mm

 Tiefe: 890mm

 Höhe: 1240mm

 Wiegefläche: 600 x 650mm

 Eigengewicht: 95kg

2292-60 **Modell R60**

 Höchstlast: 60kg

 Ziffernschritt: 20g

 inkl. Eichkosten

 zum Preis von …………………………………………………... €

2292-150 **Modell R150**

 Höchstlast: 150kg

 Ziffernschritt: 50g

 inkl. Eichkosten

 zum Preis von …………………………………………………... €

 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.