**Mechanische Rundkopf-Bockwaagen – Serie R (geeicht)**

Mechanische Bockwaage,

großer Waagenkopf

deutlich ablesbare Gewichtsanzeige,

mehrmaliger Zeigerumlauf bis zur Höchstlast,

Gehäuse und Waagenkopf lackiert,

Wiegefläche schlagfest lackiert,

manuelle Nullstellung.

**Abmessungen:**

Breite: 600mm

Tiefe: 890mm

Höhe: 1240mm

Wiegefläche: 600 x 650mm

Eigengewicht: 95kg

2292-60 **Modell R60**

Höchstlast: 60kg

Ziffernschritt: 20g

inkl. Eichkosten

zum Preis von …………………………………………………... €

2292-150 **Modell R150**

Höchstlast: 150kg

Ziffernschritt: 50g

inkl. Eichkosten

zum Preis von …………………………………………………... €

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.