Mobile Wägestation – Serie MWS+EH

Mobile Waage in äußerst robuster Ausführung,
zum variablen Verwiegen an unterschiedlichen Lagerorten,
mit Handlauf zum einfachen Verschieben,

Edelstahl-Fahrwagen mit vier Lenkrollen, zwei davon mit 
Totalfeststellung, Ø 75 mm,
Räder mit Kugellager und superleiser Bereifung (TPE) mit geringem Rollwiderstand 
und leichter Manövrierfähigkeit,
universelle Nutzung des Fahrwagens, z. B. ohne Wägebrücke,
verstellbare Anschläge zur Montage verschiedener Wägebrücken,
Wiegefläche 550 x 550 mm aus rostfreiem Edelstahl.

Komplett montierte Wägebrücke mit Digitalanzeige in kombiniertem Edelstahl-
Kunststoffgehäuse,
deutlich ablesbares LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm,
Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen,
abwischbare Folientastatur,
Abschaltautomatik,
RS232-Schnittstelle,

Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).


	
                                	
2130		Modell MWS60+EH
Höchstlast: 60 kg
Ziffernschritt: 20 g
zum Preis von .............................................................................. 	€  


2129		Modell MWS150+EH
Höchstlast: 150 kg
Ziffernschritt: 50 g
zum Preis von .............................................................................. 	€  



	Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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