


	Elektronische Portionswaage – Modell PW501
	Ideal für semiprofessionellen Einsatz,
	in ungeeichter, nicht eichfähiger Ausführung,
	Wiegen, Tarieren,
	gut ablesbares LCD-Display, Ziffernhöhe: 10 mm,
	Wiegefläche Edelstahl rostfrei, 177 x 140 mm,
	Abschaltautomatik,
	Batteriebetrieb (4x 1,5V AAA).
	Mit Netzteilanschluss.

	Abmessungen: B 177 x T 223 x H 38 mm
	Gewicht: 570 g

	Mindestabnahmemenge = 4 Stück



2886	Modell PW501
	im Schmuckkarton 
	Höchstlast: 5 kg
	Ziffernschritt: 1 g
	zum Preis von .……………………………………………….	€ 


	Option:
52120110	Netzteil (100-240V/50-60Hz) für PW501 ………………….	€



	Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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