	ADE-Wandwaage – Serie TerrexN-IP+STAN07 (mit Eichzulassung)

	Platz sparende Wandwaage mit Rückwand, 
mit klappbarem Wägetisch für Wägungen zur Wareneingangskontrolle, 
platzsparend mit nur 200 mm Tiefe bei hochgeklapptem Wägetisch,
mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen,

klappbarer Wägetisch mit Rückwand aus Edelstahl,
Lastrahmen aus Edelstahl,
Wandkonsole verzinkt, 
Edelstahl-Wägezelle IP68,

	funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel, verbunden mit Digitalanzeige im 
	Edelstahlgehäuse (IP65), 
großes, deutlich ablesbares LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm,
Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- 
und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,
zwei programmierbare Funktionstasten,
jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und 
Check-Weighing im Zählbereich,
RS232-Schnittstelle,
Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz).

Optional gegen Mehrpreis: 
	Fleischgalgen

	Abmessungen:
	Größte Breite	550 mm
	Größte Tiefe bei heruntergeklapptem Tisch	545 mm
	Höhe:	672 mm
	Wiegefläche	550 x 455 mm
	Eigengewicht	40 kg
	

2383-60	Modell TerrexN-60-IP+STAN07
	Höchstlast: 60 kg
	Ziffernschritt: 20 g
	Preis ...................................................................................................... €
2383-150	Modell TerrexN-150-IP+STAN07
	Höchstlast: 150 kg
	Ziffernschritt: 50 g
	Preis ...................................................................................................... €
2383-300	Modell TerrexN-300-IP+STAN07
	Höchstlast: 300 kg
	Ziffernschritt: 100 g
	Preis ...................................................................................................... €

	zzgl. Eichkosten in Höhe von ………………………………………. netto €

	Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung 
	nicht möglich!

	Optional:
2365	Fleischgalgen, Höhe: 660mm, zum Preis von ………………………….. €

	zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
TerrexN-IP+STAN07-250301-Rev005-LV-de

