[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]ADE-Bodenwaagen mit Digitalanzeige – BW2-Lack+STAN07
(mit Eichzulassung)

Zur Aufstellung auf dem Boden: kann problemlos mit Gabelstapler oder Gabelhubwagen unterfahren werden,
robuste, flache und ebene Bauform mit einer Höhe von 16 cm gewährleistet Stabilität und Zuverlässigkeit, 
Stahl pulverbeschichtet (RAL 9005, Feinstruktur, matt),
höhenverstellbare Füße zur Anpassung an Unebenheiten,
Überlastsicherung zum Schutz vor Schäden durch Überbeanspruchung,
abschraubbare Lastplatte,
Wägezellen aus vernickeltem Stahl IP67,
Kompakter Anschlusskasten aus Aluminium IP66,
Messkabeltrennung zum einfachen Demontieren der Digitalanzeige,
Qualität und Präzision aus deutscher Herstellung,

komplett montiert und funktionsgeprüft mit 8 m-Messkabel mit Digitalanzeige im Edelstahlgehäuse IP65,
großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm,
Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige,
Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad, 
jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich,
RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker,
Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz).
Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung).


1377-xxx	BW2-Lack-1000x800+STAN07 – Plattformgröße 1000 x 800 mm
		1377-300	Höchstlast: 300 kg, Ziffernschritt: 100 g …………………………………..	€
		1377-600	Höchstlast: 600 kg, Ziffernschritt: 200 g ..…………………………………	€

1378-xxx	BW2-Lack-1250x1000+STAN07 – Plattformgröße 1250 x 1000 mm
		1378-600	Höchstlast: 600 kg, Ziffernschritt: 200 g ..…………………………………	€
		1378-1500	Höchstlast: 1500 kg, Ziffernschritt: 500 g ..…….....................................	€

1379-xxx	BW2-Lack-1500x1250+STAN07 – Plattformgröße 1500 x 1250 mm
		1379-1500	Höchstlast: 1500 kg, Ziffernschritt: 100 g ..……………………………….	€
		1379-3000	Höchstlast: 3000 kg, Ziffernschritt: 200 g ..…….....................................	€

	zzgl. Eichkosten in Höhe von …………………………………………. netto € 
	
	Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da eine nachträgliche Hersteller-Ersteichung 
	nicht möglich!


	Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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