	ADE Fleischwolf – Serie FL-E
 
	Gehäuse, Schneidsatz, Schnecke, Schneckengehäuse, Einfüll- und Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, 
Einfüllschale abnehmbar, 
mit dreiteiligem Semi-Unger-Schneidsatz bestehend aus Vorschneider, 
	3-flügeligem Messer und Lochscheibe (standardmäßig Ø 4,5 mm), 
leichte Reinigung durch schnelle Demontage von Schneckengehäuse, Schneidsatz und Einfüllwanne,
Schneckengehäuse ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges herausziehbar,
	inkl. Nachstopfer aus Kunststoff. 
	Auch zur Herstellung von Hummus geeignet.


	Technische Daten:


	Modell	FL-E-1200	FL-E-2200
	Breite	230 mm	240 mm
	Tiefe	400 mm	450 mm
	Höhe	385 mm	390 mm
	
	Lochscheiben-Ø	70 mm	82 mm
	Kapazität (bis zu…)	120 kg	220 kg

	Leistungsaufnahme	0,8 kW	1,1 kW
	Stromart	230V
		400V	400 V
	Eigengewicht	27 kg	36 kg




4321	FL-E-1200-230...........................................................................................	€
4319	FL-E-1200-400.………………………………………………………………..	€

4320	FL-E-2200-400...........................................................................................	€


	Jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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